*Załącznik nr 2a do zaproszenia*

**ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW**

Oferowany lekki olej opałowy spełnia niżej wymienione wymogi stawiane przedmiotowi zamówienia:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| L.p. | Parametry techniczne – wymagane | Treść oferty  (parametry oferowane) |
| 1. | Gęstość w temperaturze 15ºC, nie więcej niż 0,860 g/ml |  |
| 2. | Temperatura zapłonu, nie niższa niż 56º C |  |
| 3. | Lepkość kinetyczna w temp. 20º C, nie więcej niż 6,00 mm²/s: |  |
| 4. | Skład frakcyjny:  - do 250ºC destyluje nie więcej niż 65%/V/V  - do 350ºC destyluje nie mniej niż 85%/V/V |  |
| 5. | Zawartość siarki nie więcej niż 0,24%/m/m |  |
| 6. | Pozostałość po koksowaniu 10% pozostałości destylacyjnej, nie więcej niż 0,3%/m/m |  |
| 7. | Pozostałość po spopieleniu, nie więcej niż 0,01%/m/m |  |
| 8. | Zawartość wody, nie więcej niż 200mg/kg |  |
| 9. | Całkowita zawartość zanieczyszczeń, nie większa niż 24mg/kg |  |
| 10. | Wartość opałowa, nie niższa niż 42,6 MJ/kg |  |
| 11. | Temperatura płynięcia, nie wyższa niż - 20º C |  |

…………………………..

podpis Wykonawcy